QUESNTION : 04

REPORT ZFN\_MOD\_ASGN.  
  
" parameters to filter  
PARAMETERS :P\_LV2 TYPE z280397\_QPMK-WERKS.  
DATA : LV\_MKMNR TYPE Z280397\_QPMK-MKMNR.  
  
" selecting in range of inspection  
SELECT-OPTIONS S\_MKMNR FOR LV\_MKMNR.  
DATA : IT\_TAB TYPE TABLE OF Z280397\_QPMK , WA\_TAB TYPE Z280397\_QPMK.  
  
INITIALIZATION.  
CLEAR : IT\_TAB.  
s\_MKMNR-low = '1'.  
s\_MKMNR-high = '100'.  
append s\_MKMNR.  
  
" function mod call  
START-OF-SELECTION.  
call function 'Z379\_FN '  
  exporting  
    I\_A           = s\_MKMNR-low " importing parameters  
    I\_B           = s\_MKMNR-high  
    C             = p\_lv2  
  tables  
    GT\_TAB        = IT\_TAB " output to internal tab  
          .  
  
" displaying results  
write : /'inspection' , 30 'Plant'.  
LOOP AT IT\_TAB INTO WA\_TAB.  
  WRITE : / WA\_TAB-MKMNR,  
            30 WA\_TAB-WERKS.  
ENDLOOP.